Монтаж

Осуществляем весь комплекс электромонтажных работ на объекте, в том числе установку систем «Умный дом».

Монтаж «Умного дома» происходит в несколько этапов, срок начала каждого из них зависит от готовности объекта, а именно - от хода общестроительных и отделочных работ.

Когда помещение готово и рабочая документация утверждена, происходит растяжка кабеля. Этап завершается, когда весь кабель растянут и промаркирован по проекту. В случае, если данную часть работ выполняет сторонний подрячик, необходимо провести шеф-монтаж и проверить соответствие кабельных трасс рабочей документации. Это самый простой и в то же время самый ответственный этап: впоследствии стены и потолки зашиваются, расположение и количество кабеля не изменить.

Затем на объекте производится отделка. До завершения «грязных» отделочных работ не рекомендуется начинать сборку электрических щитов: строительная пыль попадает на оборудование. После того, как основные отделочные работы завершены, производится монтаж щитов, автоматики, оконечного оборудования. Параллельно производится установка слаботочных систем, мультимедиа техники.

Для дальнейшей работы всей системы важно, чтобы фактически смонтированные кабельные трассы и оборудование соответствовали рабочей документации. Поэтому мы предпочитаем выполнять монтаж систем Умный дом «от и до» своими силами и держим в штате квалифицированных сотрудников.